PTZ IP CAMERA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 PTZ IP camera로서 Q-SYS system과 연동하여 사용할 수 있도록 Q-LAN이 내장되어 있어야 하며, Q-LAN으로 network 제어가 가능하여야 한다. 또한 network외에도 HDMI, SDI 출력을 하여 영상신호를 출력함에 있어 유연함이 있어야 한다. 1080P/60까지 해상도를 구현가능하여야 한다.

(2) 기기특성

[System details]

Image sensor	: 1/2.7”, low noise CMOS

image sensor

Lens characteristics (wide to tele)	: 12x optical zoom, f=3.5mm to

42.3mm, F1.8 to F2.8;

Horizontal field of view: 72.5° to

6.9°, Vertical field of view: 44.8°

to 3.9°

Minimal Illumination	: 0.5 lux at F1.8 (AGC On)

Noise reduction	: 2D and 3D

S/N ratio	: ≥ 55dB

Pan/tilt angle and speed	: Pan: ±170° rotation,

speed: 1.7° to 100°/sec,

Tilt: -30° to +90° rotation,

speed: 1.7° to 69.9°/s

Ceiling mountable	: Image rotation for ceiling mounting,

ceiling mount bracket accessory

available

HD video outputs	: HDMI and 3G-SDI

Ethernet	: 100BaseTX/1000BaseT

Video resolutions

HDMI/SDI	: 1080p 60/50/30/25, 1080i 60/50

720p 60/50/30/25

Network(30fps, 16:9)	: 1080p, 720p, 576p, 360p, 270p,

180p

Input voltage	: DC 12V or PoE(802.3af)

Current consumption	: 12v DC @ 1.0A(max)

Operating temperature	: -10°C~40°C(14°F~104°F),

Indoor use only

Storage temperature	: -40°C~60°C(-40°F~140°F)

Power consumption	: 12W(max)

Dimensions	: 7.5in x 5.6in x 6.5in

(169mm x 142mm x 164mm)

- Weight	: 3.0lbs.(1.35kg)

** PTZ-IP 12x72 또는 동등 이상품 이어야 한다.