DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 크로스오버, 이퀄라이저, 리미터 및 지연 장치의 기능을 수행하기 위해 디지털 신호 처리를 사용하는 스피커 시스템 관리 프로세서이어야 한다. 2채널 입력과 4채널 출력으로 시스템을 구성할 수 있어야 한다. 모든 출력에 9개의 전체 대역폭 파라메트릭 밴드와 모든 입력에 8개의 전체 대역폭 파라메트릭 밴드를 가지고 있어야 한다. 각 출력에 48dB/oct 크로스오버 필터와 입력 및 출력 모두에서 조정 가능한 게인이 있어야 한다.

(2) 기기특성

- CMRR	: >65dB, 50 Hz to 10 kHz

- Total Harmonic Distortion	: <0.02% @ 1KHz +18dBm

- Sampling Rate	: 96 kHz

- Crossover Filters	: 6, 12, 18, 24, 48 dB/oct Bessel,

Butterworth, Linkwitz-Riley

- Limiter Attack Time	: Variable

- Limiter Release Time	: Variable

- Limiter Threshold	: +22 dBu to -10 dBu

- Maximum Delay	: 650 ms

- Maximum Output Level	: +20 dBm into 600 ohms

- Output Gain	: +15 dB to -40dB in 1 step

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR,

RS232 9 Pin (Female) D Connector

- Dimensions ( H x W x D )	: 44 x 482 x 300 mm

1.7 x 19.0 x 11.8 in

- Net Weight	: 3.3kg ( 7.3 lb )

** DSP-2040 또는 동등 이상품 이어야 한다.