DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 모든 오디오 라우팅과 프로세싱을 수행할 수 있어야 하고 모든 컨트롤 기능이 처리 가능하며 네트워크 오디오 입력과 출력 최대 각 64채널을 수용할 수 있어야 한다. 중앙 처리 아키텍처를 기반으로 어떠한 입력이라도 복잡한 신호 경로를 거치지 않고 원하는 출력단으로 라우팅할 수 있으며 모든 처리가 한 기기에서 이루어져 설계자에게 완벽한 유연성을 제공하여야 하며 백업시스템을 통해 이중화를 구현할 수 있어야 한다.

Q-LAN 이라는 스탠다드 방식의 로우 레이턴시 기가비트 이더넷 네트워크로 실행되어야 하며 네트워크 3계층에 해당하는 기기이어야 하며, Q-LAN 포트를 지원하는 Q-SYS 장비끼리 연결되어 상호 통신이 가능할 수 있도록 하여야 한다.

네트워크로 연동 가능한 Touch Screen 또는 아이패드를 통하여 원격제어가 가능할 수 있도록 하여야 하고 Dante 시스템이 기본적으로 내장되어 있으며, 기본 8in/8out, 최대 32in/32out 까지 지원 가능 하여야 한다.

(2) 기기특성

System Details

Channel capacity

- Q-LAN channels	: 64 x 64

- Dante channels	: 8 x 8(included);

up to 32 x 32 with optional license

- AEC channels	: 8

- WAN / media stream channels	: 12 x 12

- Network peripherals	: up to 32

- Audio recording / playback	: 4ch recording / 16ch playback

(expandable to 32ch with optional

license)

Control

- RS-232	:  2 ports

- USB inputs & outputs	: USB B or C(audio)

- Bit depth	: 16 bit

- Channel count	: 8 x 8

- Sample rate	: 48kHz

- USB audio device hosting	: Support for standard USB headset,

speakerphone on USB type A

connection(one device at a time)

Input

- Sample rate	: 48k or 16k, mono

- Resolution	: 8-bit, 16-bit, 24-bit, 32-bit, float

- Format	: little-endian, signed or unsigned

Output

- Sample rate	: 48k only, stereo

- Resolution	: 8-bit, 16-bit, 24-bit, 32-bit, float

- Format	: little-endian, signed or unsigned

Physical

- Device dimensions(HxWxD)	: 1.72 x 8.66 x 11.28in

(43.6 x 220 x 286.6mm)

- Shipping dimensions(HxWxD)	: 3.1 x 13.3 x 15in

(79 x 337 x 381mm)

Environmental & safety

- Power consumption	: 40W typical

- BTU/heat load	: 110 BTU/hour

- Compliance	: FCC Part 68 / TIA-968-B(USA)

ES203 021, CE, RoHS(Europe),

PTC200(New Zealand)

NOM-151-SCTI(Mexico)

JATE(Japan)

UL and C-UL listed(USA& Canada)

AC(Eurasian Customs Union)

PSTN01(Taiwan)

Industry Canada CS-03(Canada)

AS/ACIF S002 and RCM(Australia)

ANATEL Resolution 473(Brazil)

** Core Nano 또는 동등 이상품 이어야 한다.